


1. เปิด WiFi เชื่อมต่อ Access point, SSID : BluestoneEV PASSWORD : bluestone2022




2. เปิด Browser พิมพ์เลข ip 192.168.4.1




3. กรอก Username: admin และ Password: admin คลิก Login



4. คลิกปุ่ม “Choose File”



5. เลือกไฟล์ที่จะทำการ Update แล้วคลิก ปุ่ม “Open”



6. คลิกปุ่ม “Update” รอจนกว่า progress: ขึ้น 100%

